**Łącznik radiowy XS 1**

Łącznik radiowy do zdalnego sterowania wentylatorów jednofazowych i innych odbiorników, np. oświetlenia, pomp cyrkulacyjnych itp.

Do modernizacji lub późniejszej instalacji - bez potrzeby malowania i tapetowania.

Nie ma konieczności skuwania i wymiany płytek ceramicznych.

Stosowanie wszędzie tam, gdzie nie można zainstalować przewodu sterującego.

Łącznik radiowy może być stosowany przenośnie.

Łącznik radiowy może być przykręcany lub przyklejany do powierzchniach szklanych.

Łatwe wczytywanie nadajników oszczędza czasochłonnego programowania.

Baterie są zawarte w zakresie dostawy.

System radiowy składa się z łącznika radiowego XS 1 i min. 1 odbiornika radiowego XE 1.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | XS 1 |
| Bateria: | 2 x 3 V |
| Kabel zasilający: | niepotrzebny |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,14 kg |
| Szerokość: | 88 mm |
| wysokość: | 88 mm |
| Głębokość: | 32 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 103 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 89 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 85 mm |
| Częstotliwość radiowa: | 433 MHz |
| Ilość kanałów radiowych: | 1 kanał |
| Zasięg w polu swobodnym: | 100 m |
| Zasięg w budynku: | 30 m |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573449 |
| Numer katalogowy: | 0157.0344 |

Producent: MAICO

XS 1 Łącznik radiowy