**Dodatkowa płytka obwodu drukowanego ZP 1**

Dodatkowa płytka obwodu drukowanego ZP 1 służy do sterowania opcjonalnymi komponentami, np.

do sterowania 3-drożnym zaworem klapowym wymiennika ciepła powietrze-gleba

do sterowania regulowaną pompą wymiennika ciepła solanka-gleba

do sterownia klapą powietrza regulacji strefowej

zestykiem przełączającym do zewnętrznego grzejnika dogrzewania

Nawiązanie komunikacji z płytką bazową/ZP 1 odbywa się za pomocą kabla modułowego RJ 12 wchodzącego w zakres dostawy.

Za pomocą znajdującego się na płytce ZP 1 mikroprzełącznika DIP można wybrać odpowiednią funkcję.

Obsługuje centralne urządzenia wentylacyjne WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZP 1 |
| Ciężar: | 0,08 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,18 kg |
| Szerokość: | 71 mm |
| wysokość: | 77 mm |
| Głębokość: | 83 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 83 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 160 Flat, WS 170 KB.., WS 320, WS 470, WR 310, WR 410 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925545 |
| Numer katalogowy: | 0092.0554 |

Producent: MAICO

ZP 1 Dodatkowa płytka obwodu drukowanego