**EZF 30/6 A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EZF 30/6 A |
| Wydajność powietrza: | 1.150 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 930 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: |  -  |
| Możliwość pracy nawrotnej: |  -  |
| Pobór mocy: | 60 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów: |  -  |
| Ciężar: | 6,7 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 70 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0085.0403 |

Producent: MAICO

EZF 30/6 A