**Króćce siodłowe z uszczelnieniem pierścieniem tocznym SR 125-125**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SR 125-125 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554455 |
| Numer katalogowy: | 0055.0445 |

Producent: MAICO

SR 125-125 Króćce siodłowe z uszczelnieniem pierścieniem tocznym