**Przeciwkołnierz z króćcem GS 30**

Króciec współpracujący do montażu złączy elastycznych w kanałach wentylacyjnych.

Do montażu przewodów ze szwem spiralnym tylko w połączeniu ze złączem elastycznym typu EL / EL Ex.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | GS 30 |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,69 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,7 kg |
| Na złącze elastyczne wielkości nominalnej: | 300 mm |
| Szerokość: | 380 mm |
| wysokość: | 380 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 380 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 380 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799551706 |
| Numer katalogowy: | 0055.0170 |

Producent: MAICO

GS 30 Przeciwkołnierz z króćcem