**Nagrzewnica wentylatorowa PDH 20**

Cechy

Do osuszania mokrych lub wilgotnych pomieszczeń.

Do okresowego lub ciągłego ogrzewania i wentylacji pomieszczeń.

Solidna obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, powlekana proszkowo, odporna na korozję.

Uchwyt do przenoszenia jako statyw rurkowy o dużym odstępie od podłoża.

Elementy grzejne ze stali szlachetniej, nieżarzące. Z przeciążeniowym zabezpieczeniem termicznym, łatwe odblokowywanie.

Produkty wycofywane z produkcji: zostaną zastąpione przez typoszereg PHE, PHD.

Sterowanie

Wentylator i ogrzewanie można włączać na 4 stopniach wydajności.

Stopień 1: Wentylator 100%, ogrzewanie WYŁ.

Stopień 2: Wentylator 50%, ogrzewanie 50%.

Stopień 3: Wentylator 100%, ogrzewanie 50%.

Stopień 4: Wentylator 100%, ogrzewanie 100%.

Termostat grzewczy z płynnie regulowanym zakresem temperatur od 4°C - 40°C.

Włącznik zegarowy: Możliwość wybierania czasu włączenia do 24 godzin.

Histereza przełączenia ok. 2 K.

silnik

Wytrzymały silnik z łożyskami kulkowymi, bezobsługowy.

Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne jako wyposażenie seryjne. W przypadku przeciążenia wyłącza silnik, po ostygnięciu ponownie automatycznie włącza silnik.

Przyłącze elektryczne

Kabel przyłączeniowy o długości ok. 2 m.

Złącze wtykowe, patrz Dane Techniczne.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Nie zakrywać nagrzewnicy wentylatorowej, niebezpieczeństwo pożaru wskutek nagromadzenia się ciepła.

Zachować odstęp bezpieczeństwa od przedmiotów (min. 50 cm).

Zwrócić uwagę na instrukcję montażu oraz instrukcję użytkowania.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PDH 20 |
| Wydajność powietrza: | 1.900 m³/h / 2.500 m³/h |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny trójfazowy |
| Napięcie znamionowe: | 400 V |
| Pobór mocy: | 20.000 W |
| IMax: | 13,9 A / 29,4 A |
| Stopień ochrony: | IP X4 |
| Elektryczne złącze wtykowe: | CEE, 32A |
| Pozycja montażowa: | poziomo |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, powlekana proszkowo |
| Ciężar: | 32 |
| temperatura otoczenia: | 40 °C |
| Moc grzejna: | 10.000 W / 20.000 W |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 61 dB(A) |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799820840 |
| Numer katalogowy: | 0082.0084 |

Producent: MAICO

PDH 20 Nagrzewnica wentylatorowa