**Osiowy wentylator dachowy DZD 40/42 A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZD 40/42 A |
| Wydajność powietrza: | 3.200 m³/h / 7.300 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| Pobór mocy: | 260 W / 1.600 W |
| IMax: | 0,9 A / 3 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów: |  ✔  |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 36,8 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0087.0446 |

Producent: MAICO

DZD 40/42 A Osiowy wentylator dachowy