**Złącze elastyczne EL 50**

Złącza elastyczne do dźwiękochłonnego i tłumiącego drgania montażu wentylatorów kanałowych.

Z 2 paskami mocującymi.

EL ...: Z tworzywa sztucznego.

EL ...: Ex: Z materiału antystatycznego do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EL 50 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,3 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,32 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 500 mm |
| Szerokość: | 513 mm |
| wysokość: | 513 mm |
| Głębokość: | 180 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 220 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 185 mm |
| temperatura otoczenia: | 80 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799920922 |
| Numer katalogowy: | 0092.0092 |

Producent: MAICO

EL 50 Złącze elastyczne