**Żaluzja wewnętrzna MCV 40**

Żaluzje wewnętrzne do wentylacji i wyciągu powietrza.

Uruchamianie ręczne linką

Lamele zamykające prowadzone równolegle

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MCV 40 |
| Kierunek powietrza: | Nawiew / Odpowietrzanie |
| Maks. prędkość przepływu: | 2 m/s |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Blacha stalowa, malowana piecowo |
| Kolor: | biały |
| Kolor klapek: | czarny |
| Ciężar: | 4,27 |
| Typ żaluzji: | manualny |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 400 mm |
| Otwarty przekrój: | 1.310 cm² |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510550 |
| Numer katalogowy: | 0151.0055 |

Producent: MAICO

MCV 40 Żaluzja wewnętrzna