**Ramka kompensacyjna PPB 30 ARE**

Ramka kompensacyjna jest niezbędna, jeśli ściana jest cieńsza niż 320 mm i element wsuwany za daleko wystaje ze ściany, przez co niemożliwy jest montaż osłony zewnętrznej.

W przypadku montażu osłony zewnętrznej na ramce kompensacyjnej niezbędna jest blacha mocujące (wyposażenie dodatkowe) (wyjątek: zewnętrzna osłona z tworzywa sztucznego PPB30 AK).

Można również zamontować 2 ramki kompensacyjne, usytuowane jedna na drugiej.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PPB 30 ARE |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Pozycja montażowa: | poziomo |
| Materiał: | Stal stopowa szczotkowana |
| Kolor: | stal szlachetna szczotkowana |
| Ciężar: | 0,79 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,99 kg |
| Szerokość: | 260 mm |
| wysokość: | 260 mm |
| Głębokość: | 55 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 295 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 320 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 86 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991724 |
| Numer katalogowy: | 0093.1501 |

Producent: MAICO

PPB 30 ARE Ramka kompensacyjna