**Osiowy wentylator ścienny ENR 25**

Cechy

Możliwość zdejmowania obudowy do czyszczenia bez użycia narzędzi.

Przyjemnie cicha praca.

Czysta i szybka wymiana istniejących urządzeń EN dzięki 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami urządzeń EN i ET.

Przy istniejących elektrycznych żaluzjach zewnętrznych ze złączem wtykowym: Odłączyć wtyczkę i na nowo podłączyć poszczególne żyły zgodnie ze schematami ideowymi EN/ENR w Internecie.

Wentylator niewymagający konserwacji.

silnik

Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne jako wyposażenie seryjne.

Wytrzymały silnik.

Nadaje się do pracy ciągłej.

Przyłącze elektryczne

Przyłącze elektryczne może być wykonane jako natynkowe lub podtynkowe.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wentylator wolno uruchomić tylko wówczas, gdy zagwarantowane jest zabezpieczenie przed dotknięciem wirnika zgodne z normą DIN EN ISO 13857.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ENR 25 |
| Wydajność powietrza: | 840 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.240 1/min |
| Typ wirnika: | osiowo |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja lub wyciąg powietrza |
| z możliwością regulacji obrotów: |  ✔  |
| Możliwość pracy nawrotnej: |  ✔  |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Wydajność nominalna: | 48 W |
| INom: | 0,16 A |
| IMax: | 0,22 A |
| Stopień ochrony: | IP 44 |
| Kabel zasilający: | 5 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 3,06 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,87 kg |
| Wielkość nominalna: | 250 mm |
| Szerokość: | 370 mm |
| wysokość: | 370 mm |
| Głębokość: | 158 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 430 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 430 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 185 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 40 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 50 dB(A) |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813170 |
| Numer katalogowy: | 0081.0317 |

Producent: MAICO

ENR 25 Osiowy wentylator ścienny