**Żaluzja, elektryczna BK 25**

Żaluzja elektryczna zabezpieczająca przed wpływem pogody i napływem zimnego powietrza przy wyłączonym wentylatorze.

MK z motoreduktorem: moc znamionowa 3 W, prąd znamionowy 0,015 A.

BK z klapką bimetalową: moc znamionowa 25 W, prąd znamionowy 0,01 A, prąd rozruchowy 1,8 A - 1s. Regulacja prędkości obrotowej tylko za pomocą nastawnika STU 2,5 / ST 2,5.

Wersja zgodna z klasą ochrony II (bez przyłącza przewodu uziemiającego).

Otwiera i zamyka się przy włączaniu i wyłączaniu wentylatora.

MK wymaga 4-żyłowego przewodu zasilającego.

BK wymaga 3-żyłowego przewodu zasilającego.

Wersje specjalne z łącznikami krańcowymi dostępne są na żądanie. Łącznik krańcowy przełącza, gdy żaluzja jest całkowicie otwarta.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | BK 25 |
| strata ciśnienia: | 11 Pa |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Wydajność nominalna: | 25 W |
| INom: | 0,1 A |
| IMax: | 1,8 A |
| Prąd rozruchowy: | 1,8 A / 1 s |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Napęd: | Bimetal |
| Montaż: | na zewnątrz |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Kolor klapek: | srebrnoszary |
| Ciężar: | 1,41 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,63 kg |
| Typ żaluzji: | elektryczny |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 250 mm |
| Szerokość: | 370 mm |
| wysokość: | 370 mm |
| Głębokość: | 50,5 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 385 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 385 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| temperatura otoczenia: | 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939016 |
| Numer katalogowy: | 0093.0901 |

Producent: MAICO

BK 25 Żaluzja, elektryczna