**Higrostat HY 5**

Higrostat do sterowania wentylatorami w zależności od wilgotności względnej powietrza.

Prąd maksymalny przy obciążeniu indukcyjnym: 5,0 A przy odwilżaniu, 2,2 A przy nawilżaniu.

Zakresy zastosowań: Pralnie i inne pomieszczenia wilgotne.

Bezstopniowy zakres regulacji: od 20% do 80% względnej wilgotności powietrza.

Histereza łączeniowa: ok. 8% względnej wilgotności powietrza.

Wentylatory mogą pracować przy rosnącej lub spadającej wilgotności powietrza (styk przełączny).

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | HY 5 |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,233 kg |
| Szerokość: | 132 mm |
| wysokość: | 82 mm |
| Głębokość: | 40 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 137 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 55 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 90 mm |
| Element obsługi: | na zewnątrz |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571230 |
| Numer katalogowy: | 0157.0123 |

Producent: MAICO

HY 5 Higrostat