**Wentylator kanałowy ERV 150 TC**

Wersja z zegarem

Załączenie/wyłączanie za pośrednictwem wyłącznika oświetlenia lub oddzielnego wyłącznika.

Możliwość ustawienia czasu wybiegu w zakresie 3 – 25 min.

Cechy

1-biegowy wentylator do małych pomieszczeń do odpowietrzania pomieszczeń wywiewnych.

Nadaje się do pracy ciągłej.

Wersja standardowa: z możliwością regulacji obrotów.

Wersja TC: z regulowanym czasem wybiegu w zakresie 3 – 25 min.

Stopień ochrony IP X2.

Klasa ochrony II.

Kolor biel drogowa podobny do RAL 9016.

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.

Silnik

Nadaje się do pracy ciągłej.

Wskazówka montażowa

Możliwy montaż nścienny i sufitowy.

Przeznaczony głównie do montażu w WH120 / WH150.

Przyłącze elektryczne

Przyłącze elektryczne podtynkowe.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ERV 150 TC |
| Wydajność powietrza: | 366 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.440 1/min |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| z możliwością regulacji obrotów: | - |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Wydajność nominalna: | 38 W |
| IMax: | 0,27 A |
| Stopień ochrony: | IP X2 |
| Przełączalna liczba biegunów: | - |
| Kabel zasilający: | 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> |
| Miejsce montażu: | Ściana / sufit |
| Miejsce instalowania: | Pomieszczenie wywiewne |
| Rodzaj montażu: | Rura |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,8 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1 kg |
| Wielkość nominalna: | 151 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 151 mm |
| Szerokość: | 151 mm |
| wysokość: | 151 mm |
| Głębokość: | 125 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 130 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 40 °C |
| Ta - temperatura otoczenia: | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 43 dB(A) Odległość 3 m, warunki pola swobodnego |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799809876 |
| Numer katalogowy: | 0080.0987 |

Producent: MAICO

ERV 150 TC Wentylator kanałowy