**Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy ESR 40/1**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ESR 40/1 |
| Wydajność powietrza: | 2.500 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.200 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: |  -  |
| Wydajność nominalna: | 585 W |
| INom: | 3 A |
| IMax: | 3 A |
| Stopień ochrony: | IP X4 |
| Klasa izolacji: | F |
| Ciężar: | 40,14 |
| Ciężar z opakowaniem: | 43,12 kg |
| Wielkość nominalna: | 400 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 785 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 500 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 615 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 50 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802877 |
| Numer katalogowy: | 0080.0287 |

Producent: MAICO

ESR 40/1 Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy