**Kolanko 45°, ciągnione B45-180**

Kolanko 45°, ciągnione, łącznie z uszczelką wargową / uszczelkami wargowymi. Do przewodów ze szwem spiralnym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | B45-180 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Blacha stalowa |
| Wielkość nominalna: | 180 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553298 |
| Numer katalogowy: | 0055.0329 |

Producent: MAICO

B45-180 Kolanko 45°, ciągnione