**DZF 45/6 A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZF 45/6 A |
| Wydajność powietrza: | 4.300 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 930 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | - |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| Pobór mocy: | 200 W |
| IMax: | 200 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów: | - |
| Ciężar: | 13,1 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 80 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0085.0436 |

Producent: MAICO

DZF 45/6 A