**Filtr powietrza TFE 40-5**

Filtr powietrza dla systemów wentylacyjnych.

Pokrywa przeglądowa może być zdejmowania dla ułatwienia wymiany filtra.

Z wkładem filtracyjnym z włókna syntetycznego.

Filtr panelowy.

Wkład filtra nie nadaje się do regeneracji.

Z uszczelnieniem gumowym na przyłączach powietrza.

TFE ...-5: klasa filtra F5, akcesoria, filtr zamienny RF...-5

TFE ...-7: klasa filtra ISO ePM1 50% (F7), akcesoria, filtr zamienny RF...-7

Zalecane akcesoria: czujnik różnicy ciśnień DW 1000.

Instrukcje montażowe

Oporność filtra musi być monitorowana przez czujnik różnicy ciśnień DW 1000.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TFE 40-5 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 8,73 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 10,68 kg |
| Klasa filtra: | F5 |
| Wielkość nominalna: | 400 mm |
| Szerokość: | 560 mm |
| wysokość: | 530 mm |
| Głębokość: | 300 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 800 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 610 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 410 mm |
| temperatura otoczenia: | 80 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490661 |
| Numer katalogowy: | 0149.0066 |

Producent: MAICO

TFE 40-5 Filtr powietrza