**Odśrodkowy wentylator dachowy DRD 50/6**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DRD 50/6 |
| Wydajność powietrza: | 8.300 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 930 1/min |
| Wydajność nominalna: | 1.260 W |
| INom: | 2,6 A |
| IMax: | 3,3 A |
| Przełączalna liczba biegunów: | - |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 124 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871132 |
| Numer katalogowy: | 0087.0113 |

Producent: MAICO

DRD 50/6 Odśrodkowy wentylator dachowy