**DZQ 60/6 A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZQ 60/6 A |
| Wydajność powietrza: | 10.400 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 930 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | - |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| Pobór mocy: | 500 W |
| IMax: | 1,1 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów: | - |
| Ciężar: | 30 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 65 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0083.0433 |

Producent: MAICO

DZQ 60/6 A