**Wentylator szklarniowy EFG 20 E**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EFG 20 E |
| Wydajność powietrza: | 330 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.400 1/min |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| Wydajność nominalna: | 30 W |
| Pobór mocy: | 33 W |
| INom: | 0,24 A |
| IMax: | 0,24 A |
| Stopień ochrony: | IP X4 |
| Ciężar: | 4,81 |
| Wielkość nominalna: | 200 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814016 |
| Numer katalogowy: | 0081.0401 |

Producent: MAICO

EFG 20 E Wentylator szklarniowy