**Czujnik nakładany AVF 6**

Czujnik dopływu dla drugiego obwodu grzewczego pompy ciepła na powietrze wywiewane AWP... .

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AVF 6 |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,086 kg |
| Szerokość z opakowaniem: | 140 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 20 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 140 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799955214 |
| Numer katalogowy: | 0095.0521 |

Producent: MAICO

AVF 6 Czujnik nakładany