**Odśrodkowy wentylator dachowy EHD 10 EC**

Cechy

Zajmujący mało miejsca wentylator dachowy o bardzo małych wymiarach.

Do wyciągu powietrza.

Piękna obudowa wykonana z ocynkowanej i powlekanej proszkowo blachy stalowej.

Pokrywa z aluminium.

Pokrywę można łatwo zdjąć do czyszczenia.

Powlekana siatka zapobiegająca ingerencji.

Wirnik promieniowy z łopatkami wygiętymi do tyłu.

Stopień ochrony IP X5.

Silnik

Wysokowydajny silnik EC.

Z możliwością stopniowej regulacji prędkości obrotowej.

Nadaje się do eksploatacji w trybie pracy ciągłej.

Wytrzymały silnik z łożyskami kulkowymi, niewymagający konserwacji.

Wskazówki montażowe

Dzięki jego małemu ciężarowi do transportu EHD na dach nie jest potrzebny dźwig, ani wyciąg towarowy.

Przyłącze elektryczne

Podłączenie do listwy zaciskowej w obudowie.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Można eksploatować wentylator tylko pod warunkiem zagwarantowania zabezpieczenie przed dotknięciem wirnika wentylatorów ze swobodnym ssaniem wg normy DIN EN ISO 13857.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EHD 10 EC |
| Wydajność powietrza: | 395 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 3.395 1/min |
| Typ wirnika: | promieniowo |
| z możliwością regulacji obrotów: | ✔ |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Wydajność nominalna: | 78 W |
| IMax: | 0,7 A |
| Stopień ochrony: | IP X5 |
| Klasa izolacji: | F |
| Przełączalna liczba biegunów: | - |
| Kabel zasilający: | 3 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Kolor: | srebrny |
| Ciężar: | 4,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 5,1 kg |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Szerokość: | 333 mm |
| wysokość: | 261 mm |
| Głębokość: | 333 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 385 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 300 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 385 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | -20 °C do 60 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 56 dB(A) Odległość 3 m, warunki pola swobodnego |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799735595 |
| Numer katalogowy: | 0073.0559 |

Producent: MAICO

EHD 10 EC Odśrodkowy wentylator dachowy