**Nawiewnik, nieregulowany ZE 10-1**

Jednostka opakowaniowa: Kratka wewnętrzna, tuleja ścienna (rozciągana do 380 mm), kratka zewnętrzna z zabezpieczeniem przeciw owadom.

ZE 10-1: Możliwe połączenie z wentylatorem kanałowym ECA 11 E.

ZE 15-1: Możliwe połączenie z wentylatorem kanałowym ECA 15/2 E lub ECA 15/4 E.

Instrukcje montażowe

Zalecane rozmieszczenie:

1 ZE 8-IZ na każde 20 m2 powierzchni mieszkalnej.

1 ZE 10-IZ na każde 30 m2 powierzchni mieszkalnej.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZE 10-1 |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,87 |
| Szerokość z opakowaniem: | 315 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 130 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 245 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520016 |
| Numer katalogowy: | 0152.0001 |

Producent: MAICO

ZE 10-1 Nawiewnik, nieregulowany