**Filtr powietrza, wymienny RF 31-4**

Filtr wymienny dla filtra powietrza TFE...-4.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RF 31-4 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,655 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,715 kg |
| Klasa filtra: | G4 |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 315 mm |
| Szerokość: | 725 mm |
| wysokość: | 395 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 420 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 380 mm |
| temperatura otoczenia: | 100 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931614 |
| Numer katalogowy: | 0093.0161 |

Producent: MAICO

RF 31-4 Filtr powietrza, wymienny