**wentylator ścienny ENR 31**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ENR 31 |
| Wydajność powietrza: | 1.800 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.410 1/min |
| Kierunek powietrza: | Nawiew / Odpowietrzanie |
| z możliwością regulacji obrotów: |  ✔  |
| Możliwość pracy nawrotnej: |  ✔  |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Wydajność nominalna: | 100 W |
| Pobór mocy: | 125 W |
| INom: | 0,45 A |
| IMax: | 0,55 A |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Pozycja montażowa: | poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 5,86 |
| Wielkość nominalna: | 315 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 65 dB(A) |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813064 |
| Numer katalogowy: | 0081.0306 |

Producent: MAICO

ENR 31 wentylator ścienny