**Wentylator szklarniowy EFG 40 D**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EFG 40 D |
| Wydajność powietrza: | 1.800 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.300 1/min |
| Możliwość pracy nawrotnej: |  ✔  |
| Wydajność nominalna: | 50 W |
| Pobór mocy: | 50 W |
| INom: | 0,25 A |
| IMax: | 0,3 A |
| Stopień ochrony: | IP X4 |
| Ciężar: | 9,95 |
| Wielkość nominalna: | 400 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | 55 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814078 |
| Numer katalogowy: | 0081.0407 |

Producent: MAICO

EFG 40 D Wentylator szklarniowy