**Złącze asymetryczne z uszczelnieniem pierścieniem tocznym USA 160-125**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | USA 160-125 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555049 |
| Numer katalogowy: | 0055.0504 |

Producent: MAICO

USA 160-125 Złącze asymetryczne z uszczelnieniem pierścieniem tocznym