**Płytka modułu zasilacza DTL 2 P-L**

Dodatkowa płytka do montażu w elektronicznym regulatorze temperatury DTL 24 P przy zapotrzebowaniu na moc równym od 16,5 kW do 30 kW.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DTL 2 P-L |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny trójfazowy |
| Napięcie znamionowe: | 400 V |
| Ciężar: | 0,03 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,04 kg |
| Szerokość: | 60 mm |
| wysokość: | 35 mm |
| Głębokość: | 30 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 70 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 70 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575870 |
| Numer katalogowy: | 0157.0587 |

Producent: MAICO

DTL 2 P-L Płytka modułu zasilacza