**Wentylator AIROTHERM DZF 35/64 BH**

Cechy

Tuleja ścienna z ocynkowanej blachy stalowej.

8-skrzydłowy wirnik z tworzywa sztucznego.

Silnik

DZF 35/6 BH i DZF 35/4 BH: Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne jako wyposażenie seryjne.

DZF 35/84 BH i DZF 35/64 BH: Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne dostępne na żądanie.

Przyłącza typu DZF 35/6 BH i DZF 35/4 BH są beznapięciowymi zaciskami podłączeniowymi i muszą zostać przyłączone do wyłącznika zabezpieczającego silnik MV 25 lub do sterującego obwodu prądowego stycznika.

Wentylatory z przełączalną liczbą biegunów: Zapewnić zabezpieczenie przeciążeniowe w postaci wyłącznika zabezpieczającego silnik dostarczanego przez inwestora.

Zasady bezpieczeństwa

Wentylator z wolnym wlotem może pracować tylko wtedy, gdy zabezpieczenie przed dotknięciem wirnika jest zgodne z wymogami DIN EN 294.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZF 35/64 BH |
| Wydajność powietrza: | 700 m³/h / 1.100 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 900 1/min / 1.400 1/min |
| Napięcie znamionowe: | 400 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Pobór mocy: | 125 W / 170 W |
| INom: | 0,4 A / 0,5 A |
| IMax: | 0,4 A / 0,5 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów: | ✔ |
| Kabel zasilający: | 5 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Pozycja montażowa: | poziomo |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 10 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 11,39 kg |
| Wielkość nominalna: | 350 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 445 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 335 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 445 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799850335 |
| Numer katalogowy: | 0085.0033 |

Producent: MAICO

DZF 35/64 BH Wentylator AIROTHERM