**Element izolujący akustycznie PP 45 SE**

Element izolujący akustycznie jako opcjonalne akcesoria do zestawu do montażu końcowego PP 45 O, PP 45 K i PP 45 RC.

Jest stosowany w celu zmniejszenia mocy akustycznej i zwiększenia tłumienia hałasu.

Zmniejszenie mocy akustycznej przy jednym elemencie izolującym akustycznie o do 2 dB(A).

Zmniejszenie mocy akustycznej przy dwóch elementach izolujących akustycznie (przekręcone o 45°) o do 5 dB(A).

Zakres dostawy:

1 x pierścień zewnętrzny

1 x część wewnętrzna

Część wewnętrzna służy wyłącznie do ochrony podczas transportu i musi zostać usunięta przed instalacją w zestawie montażu końcowego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 45 SE |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Żywica melaminowa |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 0,02 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,02 kg |
| Ochrona przeciwpożarowa: | Klasa ochrony przeciwpożarowej B1 |
| Średnica zewnętrzna: | 154 mm |
| Szerokość: | 154 mm |
| wysokość: | 154 mm |
| Głębokość: | 100 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 156 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 156 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 101 mm |
| Tłumienność wtrąceniowa całkowita: | 2 dB |
| Uwaga o tłumienności wtrąceniowej: | w przypadku 2x PP45 SE (przekręcone o 45°): 2,5 - 5 dB(A) |
| Izolacja akustyczna: | tak |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799933083 |
| Numer katalogowy: | 0093.0308 |

Producent: MAICO

PP 45 SE Element izolujący akustycznie