**ECA 11 E 24 V**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ECA 11 E 24 V |
| Wykonanie: | Bardzo niskie napięcie bezpieczne |
| Wydajność powietrza: | 105 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.500 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | - |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 24 V |
| Częstotliwość sieci: | 60 Hz |
| Pobór mocy: | 14 W |
| IMax: | 0,9 A |
| Stopień ochrony: | IP 45 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,725 |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 47 dB(A) |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799804611 |
| Numer katalogowy: | 0080.0461 |

Producent: MAICO

ECA 11 E 24 V