**Tłumik akustyczny wydmuchu powietrza SDA 50**

Tłumik akustyczny do izolacji akustycznej strony tłocznej wentylatorów dachowych ERD, DRD.

Z tłumikiem kulisowym wykonanym z hydrofobowego i niepalnego materiału.

Prosty montaż - możliwy także w ramach modernizacji.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SDA 50 |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 500 mm |
| temperatura otoczenia: | 100 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0092.0392ALT |

Producent: MAICO

SDA 50 Tłumik akustyczny wydmuchu powietrza