**Wentylator dla małych pomieszczeń ECA 15/4**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ECA 15/4 |
| Wykonanie: | Wykonanie standardowe |
| Wydajność powietrza: | 165 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.375 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | ✔ |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Pobór mocy: | 18 W |
| IMax: | 0,12 A |
| Stopień ochrony: | IP 31 |
| Kabel zasilający: | 2 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 1,4 |
| Wielkość nominalna: | 150 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 40 dB(A) |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0080.0971 |

Producent: MAICO

ECA 15/4 Wentylator dla małych pomieszczeń