**Quickbox ESQ 40/4 K**

Wersja

Wersja 230 V

Z możliwością regulacji prędkości obrotowej za pomocą transformatora.

Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika zapewnia inwestor, ponieważ wymagane.

Cechy

Ściana boczna z króćcem powietrza wywiewanego może być zamontowana w 3 różnych kierunkach. Dzięki temu możliwe są różne warianty montażu również w przypadku ograniczonej ilości miejsca.

Kompaktowe wymiary.

Silnik jest umieszczony poza strumieniem powietrza.

Bardzo cicha praca dzięki doskonałej izolacji akustycznej.

Z wirnikiem z łopatkami zakrzywionymi do tyłu. Dzięki temu optymalna sprawność i niskie koszty utrzymania.

Stopień ochrony IP 55.

Wskazówki montażowe

Montaż w obrębie budynku.

Nogi montażowe montowane fabrycznie.

Część boczną z króćcem wylotowym i zamknięte części boczne można zamieniać między sobą. Część boczną z otworem wylotowym można dopasować do najróżniejszych sytuacji montażowych.

Ściana obudowy może być łatwo zdejmowana.

S tabliczka z informacją o kierunku obrotów wirnika

T tabliczka znamionowa

Podłączenie elektryczne

Podłączenie do położonej na zewnątrz skrzynki zacisków.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ESQ 40/4 K |
| Wydajność powietrza: | 4.500 m³/h |
| z możliwością regulacji obrotów: | ✔ |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Wydajność nominalna: | 550 W |
| PMax: | 550 W |
| INom: | 4,75 A |
| IMax: | 4,8 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Klasa izolacji: | F |
| Kabel zasilający: | 3 x 1,5 mm² |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 64 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 64,49 kg |
| Wentylator wychylany: | - |
| Wielkość nominalna: | 400 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 742 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 792 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 652 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | 180 °C |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | -10 °C do 180 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 49 dB(A) Odległość 3 m, warunki pola swobodnego |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799800729 |
| Numer katalogowy: | 0080.0072 |

Producent: MAICO

ESQ 40/4 K Quickbox