**Schallgedämmte Lüftungsbox ESR 25/1**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ESR 25/1 |
| Fördervolumen: | 1.100 m³/h |
| Drehzahl: | 1.840 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: |  -  |
| Nennleistung: | 280 W |
| INenn: | 0,9 A |
| IMax: | 1,3 A |
| Schutzart: | IP X4 |
| Wärmeklasse: | F |
| Gewicht: | 18,3 |
| Nennweite: | 250 mm |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: | 60 °C |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802846 |
| Artikelnummer: | 0080.0284 |

Hersteller: MAICO

ESR 25/1 Schallgedämmte Lüftungsbox