**Tellerventil, Metall TM 15**

Tellerventile zur Entlüftung.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller.

Montage mit Einbaurahmen.

Einbaurahmen und Ventilgehäuse mit einem Bajonettverschluss verbunden.

Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TM 15 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Max. Volumenstrom: | 150 m³/h |
| Material: | Stahlblech, einbrennlackiert |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,66 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,68 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 150 mm |
| Breite: | 183 mm |
| Höhe: | 183 mm |
| Tiefe: | 97 mm |
| Breite mit Verpackung: | 185 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 185 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 140 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511953 |
| Artikelnummer: | 0151.0195 |

Hersteller: MAICO

TM 15 Tellerventil, Metall