**Druckrohr EW-D**

PE- Hochdruckrohr für Sole-Erdwärmetauscher EW.

Ausreichend für ca. 200 m³/h Luftvolumenstrom.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EW-D |
| Max. Betriebsdruck: | 12,5 bar |
| Gewicht: | 29 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 29 kg |
| Außendurchmesser: | 32 mm |
| Breite: | 1.150 mm |
| Höhe: | 1.150 mm |
| Tiefe: | 200 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.150 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 1.150 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 200 mm |
| Wandstärke: | 2,9 mm |
| Verpackungseinheit: | 100 m |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799592006 |
| Artikelnummer: | 0059.0200 |

Hersteller: MAICO

EW-D Druckrohr