**Dachsockel für Schrägdächer SDS 18**

Schrägdachsockel zur Montage von Dachventilatoren auf Ziegeldächern.

Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten.

Verwendung nur auf Ziegeldächern.

Serienmäßige Ausführungen bis 30° Dachneigung.

Abweichende Sockelhöhen und Ausführungen für mehr als 30° Dachneigung auf Anfrage möglich.

Bei Bestellung bitte Ziegelart und Dachneigung angeben.

Hinweis: Schrägdachsockel werden nach Kundenangaben angefertigt. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SDS 18 |
| Ausführung: | bis 30° Dachneigung |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 9,56 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 10,56 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 180 mm |
| Breite: | 665 mm |
| Höhe: | 290 mm |
| Tiefe: | 765 mm |
| Breite mit Verpackung: | 800 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 600 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 430 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990345 |
| Artikelnummer: | 0093.1028 |

Hersteller: MAICO

SDS 18 Dachsockel für Schrägdächer