**Wärmerückgewinnungsgerät WRG 20-2**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WRG 20-2 |
| Fördervolumen: | 100 m³/h |
| Drehzahl: | 1.320 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: |  ✔  |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Leistungsaufnahme: | 35 W |
| IMax: | 0,2 A |
| Schutzart: | IP 44 |
| Einbauort: | Fenster |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 5,3 |
| Gewicht mit Verpackung: | 5,3 kg |
| Breite mit Verpackung: | 360 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 160 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 490 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 40 °C |
| Wärmerückgewinnungsgrad: | 50 % |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799822257 |
| Artikelnummer: | 0082.0225 |

Hersteller: MAICO

WRG 20-2 Wärmerückgewinnungsgerät