**Sole-Luft-Wärmetauscher EW-K 160**

Sole-Luft-Wärmetauscher zum Wärmeübertrag Sole an Außenluft.

Kondensatablauf mit 1/2" Anschluss an der Seite.

Verbindung zwischen Register und PE-Rohr erfolgt bauseits.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EW-K 160 |
| Max. Volumenstrom: | 165 m³/h |
| Gewicht mit Verpackung: | 6,85 kg |
| Nennweite Soleanschluss: | 10 mm |
| Nennweite: | 160 mm |
| Breite mit Verpackung: | 380 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 285 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 340 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924043 |
| Artikelnummer: | 0192.0404 |

Hersteller: MAICO

EW-K 160 Sole-Luft-Wärmetauscher