**Schallgedämmte Lüftungsbox ESR 40/1**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ESR 40/1 |
| Fördervolumen: | 2.500 m³/h |
| Drehzahl: | 1.200 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: |  -  |
| Nennleistung: | 585 W |
| INenn: | 3 A |
| IMax: | 3 A |
| Schutzart: | IP X4 |
| Wärmeklasse: | F |
| Gewicht: | 40,14 |
| Gewicht mit Verpackung: | 43,12 kg |
| Nennweite: | 400 mm |
| Breite mit Verpackung: | 785 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 500 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 615 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 50 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802877 |
| Artikelnummer: | 0080.0287 |

Hersteller: MAICO

ESR 40/1 Schallgedämmte Lüftungsbox