**Differenzdruckwächter DW 1000**

Differenzdruckwächter zur Überwachung von Filter-, Ventilatoren- und Systemdruck in lüftungstechnischen Anlagen.

Umschaltkontakt für Schaltstrom max. 5 A, 250 V AC und 0,8 A für induktive Lasten oder 2 A, 30 V DC.

Sollwertbereich: 100 Pa bis 1000 Pa.

Medium: Luft und nicht-aggressive Gase.

Elektroanschluss mit Kabelverschraubung PG 11 und Schraubklemmen.

Verpackungseinheit: Druckschalter mit Schlauchstutzen, Einstellskala in mbar, Montagewinkel, 2 m Schlauch-Anschlussset.

Zubehör für Luftfilter TFE und TFP.

Sicherheitshinweise

Kondenswasser und Eis am Differenzdruckwächter vermeiden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DW 1000 |
| Schutzart: | IP 54 |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Gewicht: | 0,19 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,24 kg |
| Breite: | 125 mm |
| Höhe: | 103 mm |
| Tiefe: | 89,4 mm |
| Breite mit Verpackung: | 126 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 104 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 100 mm |
| Umgebungstemperatur: | 85 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577522 |
| Artikelnummer: | 0157.0752 |

Hersteller: MAICO

DW 1000 Differenzdruckwächter