**Luftqualitätsregler Trio VOC I**

Der VOC Sensor steuert das Lüftungssystem nach vorhandenen flüchtigen organischen Verbindungen (Abk.: VOCs nach volatile organic compounds).

Der Messbereich des Sensors liegt bei 0 – 100% (bezogen auf das Kalibriergas).

Regelbereich werkseitig bei 30-100%.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Trio VOC I |
| Bemessungsspannung: | 24 V |
| Elektrischer Anschluss: | Schraubklemmen |
| Sensor: | intern |
| Gewicht: | 0,04 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,05 kg |
| Breite: | 82 mm |
| Höhe: | 54 mm |
| Tiefe: | 25 mm |
| Breite mit Verpackung: | 93 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 55 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 30 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991175 |
| Artikelnummer: | 0157.1483 |

Hersteller: MAICO

Trio VOC I Luftqualitätsregler