**Axialer Wandfächer ECO 30 E**

Merkmale

Oszillierender Ventilator.

Für Wandmontage geeignet.

Mindest-Montagehöhe = 2,3 m (Abstand zwischen Unterkante Flügelrad und Fußboden).

Mit gelb chromatiertem Schutzkorb, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857.

3-blättriges Flügelrad aus Kunststoff.

Einstellbarer Schwenkwinkel, 55°, 70°, 90° oder 115°.

Ventilator- und Schwenkgetriebeantrieb getrennt schaltbar.

Motor

Asynchronmotor.

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Drehzahlsteuerbar.

Montagehinweise

Montage der Einzelkomponenten vor Ort notwendig.

Befestigungshaken bauseits beistellen.

Elektrischer Anschluss

An Klemmleisten im Anschlussraum des Baldachins.

Sonderausführungen

Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar:

Sonderspannungen und -frequenzen.

Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage.

Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich.

Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ECO 30 E |
| Maximale Luftumwälzung: | 2.800 m³/h |
| Drehzahl: | 1.350 1/min |
| Flügelraddurchmesser: | 300 mm |
| Laufradtyp: | axial |
| Drehzahlsteuerbar: |  ✔  |
| Reversierbarkeit: |  -  |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 37 W |
| IMax: | 0,25 A |
| Schutzart: | IP 20 |
| Einbauort: | Wand |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | ähnlich perlweiß RAL 1013 |
| Gewicht: | 3,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 4,02 kg |
| Schwenkbar: |  ✔  |
| Breite: | 345 mm |
| Höhe: | 345 mm |
| Tiefe: | 330 mm |
| Breite mit Verpackung: | 355 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 355 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 390 mm |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: | 40 °C |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799880103 |
| Artikelnummer: | 0088.0010 |

Hersteller: MAICO

ECO 30 E Axialer Wandfächer