**Hygrostat HY 5 I**

Hygrostat zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängigkeit der relativen Luftfeuchte.

Mit innenliegender Skala - damit geschützt gegen Verstellen.

Maximalstrom bei induktiver Last: 5,0 A bei Entfeuchtung, 2,2 A bei Befeuchtung.

Einsatzbereiche: Wäschereien und andere Feuchträume.

Stufenloser Einstellbereich: 20 % bis 80 % relative Luftfeuchte.

Schalthysterese: ca. 8 % relative Luftfeuchte.

Betrieb der Ventilatoren wahlweise bei steigender oder fallender Luftfeuchte möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | HY 5 I |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,233 kg |
| Breite: | 132 mm |
| Höhe: | 82 mm |
| Tiefe: | 40 mm |
| Breite mit Verpackung: | 137 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 55 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 90 mm |
| Bedienelement: | Innenliegend |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571254 |
| Artikelnummer: | 0157.0125 |

Hersteller: MAICO

HY 5 I Hygrostat