**Wasser-Lufterhitzer WRH 10-1**

Wasser-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen.

Anschlüsse aus Kupfer.

Gehäusedeckel für Wartungsarbeiten abnehmbar.

Mit Gummidichtung an den Luft-Anschlussstutzen.

Regelung/Pumpengruppe bauseits berücksichtigen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WRH 10-1 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 3,45 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,71 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Freier Querschnitt: | 1.012 cm² |
| Breite: | 225 mm |
| Höhe: | 183 mm |
| Tiefe: | 380 mm |
| Breite mit Verpackung: | 265 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 205 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 381 mm |
| Lufterhitzerart: | Wasser |
| Heizleistung: | 1.300 W |
| Massenstrom: | 55 kg/h |
| Vorlauftemperatur: | 70 °C |
| Rücklauftemperatur: | 50 °C |
| Max. Wassertemperatur: | 100 °C |
| Max. Wasserdruck: | 6 bar |
| Druckdifferenz Wasser: | 500 Pa |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821168 |
| Artikelnummer: | 0082.0116 |

Hersteller: MAICO

WRH 10-1 Wasser-Lufterhitzer