**Raumluft-System aeronom RSK 125**

Flachkanalsystem zur Wohnungslüftung.

Kanalmaß: 150 mm x 80 mm.

Schnelle und einfache Montage.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RSK 125 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,16 kg |
| Kanalmaß: | 150 mm x 80 mm |
| Hydraulischer Durchmesser: | 72 mm |
| Breite mit Verpackung: | 165 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 90 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 160 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780274 |
| Artikelnummer: | 0078.0027 |

Hersteller: MAICO

RSK 125 Raumluft-System aeronom