**Sockelschalldämpfer SD 63**

Schalldämpfer für saugseitige Geräuschreduzierung von Dachventilatoren.

Mit Schalldämmkulissen aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten.

Empfohlenes Zubehör: Zwischenstutzen SZ für den Anschluss von Rohrleitungen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SD 63 |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit: | 20 m/s |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 96 |
| Geeignet für Nennweite: | 630 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: | 2 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 6 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 9 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 17 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 17 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 13 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: | 8 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| GTIN (EAN): | 4012799923466 |
| Artikelnummer: | 0092.0346ALT |

Hersteller: MAICO

SD 63 Sockelschalldämpfer