**Luftverteiler FFS-V4**

Luftverteiler aus Kunststoff mit 4 Anschlussmöglichkeiten für das flexible ovale Flachrohr und einen Lüftungsrohr-Hauptanschluss (DN 125).

Inklusive abnehmbarem Revisionsdeckel mit Einstellmöglichkeiten.

Die verwendeten Materialien sind geruchsneutral.

Lieferumfang:

3 Volumenstrom-Einstellelemente

1 schwarzer Blinddeckel

4 O-Ringe (Ventildichtungen)

1 horizontaler Luftverteilerübergang DN 125 (FFS-VTHÜ)

1 vertikaler Luftverteilerübergang DN 125 (FFS-VTVÜ)

2 einzelne Luftverteiler-Verlängerungen (FFS-V)

3 Dichtungsringe für die Verteiler-Verlängerungen

4 einzelne Adapter Rohrbefestigungen (FFS-RA)

1 EPS-Montagehilfe (Styropor)

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FFS-V4 |
| Max. Volumenstrom: | 160 m³/h |
| Gewicht: | 2,06 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,25 kg |
| Breite: | 675 mm |
| Höhe: | 186 mm |
| Tiefe: | 545 mm |
| Breite mit Verpackung: | 550 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 240 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 360 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558712 |
| Artikelnummer: | 0055.0871 |

Hersteller: MAICO

FFS-V4 Luftverteiler